**Как избежать пожара от печи и неисправного электрооборудования - рекомендации зауральских сотрудников МЧС**

27 Февраль 2020 года

С начала года в Курганской области зафиксировано 170 техногенных пожаров, из которых 48 произошли по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей, 47 - электрооборудования. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления [МЧС России по Курганской области](http://mchsrf.ru/region/29.html) продолжают проводить профилактические мероприятия в жилом секторе. Гражданам разъясняются требования пожарной безопасности по эксплуатации печного отопления и нагревательных электроприборов, распространяются информационно – разъяснительные материалы. Особое внимание уделяется социально незащищенным слоям населения, которые наиболее подвержены риску возникновения пожаров. Правила безопасной эксплуатация печного отопления:- следите за состоянием печи и дымохода. Трещины и щели заделывайте сразу. Если же печь требует серьезного ремонта, доверьте его лицам и организациям, имеющим лицензию на проведение этих работ;- очищайте дымоход и печь от сажи не реже одного раза в три месяца;- золу и шлак из топки тщательно проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для этого место;- возле печи настелите металлический лист размером не менее 50х70 см, он не должен иметь прогаров и повреждений;- не перекаливайте печи. В морозы лучше топить печь несколько раз в день по полтора часа. Не подбрасывайте дров в топку поздним вечером, топка должна быть прекращена за три часа до ночного сна;- не разжигайте печь горючими и легковоспламеняющимися жидкостями;- печь не место для сушки мокрых варежек, детского белья, сырых дров и других вещей. Расстояние от печи до штор, ковра и мебели должно быть не менее 0.7 метров, а от топочного отверстия – не менее полутора метров;- не оставляйте «сторожить» топящуюся печь детей и недееспособных членов семьи;- печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки от горючих конструкций здания;- не используйте при растопке длинные поленья — они должны вмещаться в топку. Правила безопасной эксплуатации электрооборудования:- По возможности не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов;- выходя из дома, выключите прибор из сети;- не используйте приборы кустарного производства, а также оборудование в неисправном состоянии. Проверьте розетки и выключатели на предмет повреждений;- доверьте ремонт неисправных приборов и монтаж электропроводки квалифицированным специалистам. Замените оголенные и ветхие электрические провода;- не ставьте электрообогреватель на ковер и деревянный пол — используйте несгораемые подставки. Мебель и текстиль также должны быть на безопасном расстоянии от прибора;- при включении электрообогревателя в сеть откажитесь от использования удлинителя или убедитесь, что мощность удлинителя не меньше мощности обогревательного прибора; Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности — это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших родных и близких! Телефон вызова пожарно-спасательной службы – «101» или «112».